|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código:** | | | |
| 0520ZEB-LEC-1507R | | | |
| **Ítem de Configuración:** | | Hardware | |
| **Fecha:** | 16/07/2020 | **Formato:** | 2.0 |

**Alcance:**

El presente reporte de los ítems de configuración del sistema de Control de Asistencia RFID

está basado en los siguientes atributos:

1. Número de dispositivos en estado pruebas
2. Número de dispositivos con errores encontrados
3. Número de problemas que también se han encontrado en productos anteriores.
4. Número de problemas cuya solución es conocida.
5. Número de horas utilizadas en el mantenimiento programado.
6. Número de problemas cuya solución es desconocida.
7. Número de horas dedicadas al mantenimiento no programado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estado de la Prueba** | | | |
| R | | | |
| **Revisión:** | | 4 | |
| **Cambios:** | | 3 | |
| **Tipo:** | Hardware | **Encargado:** | Luis Flores |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea:** | | | |
| Ingreso a Pruebas de Lectores RFID | | | |
| **Atributos:** | | | |
| **Atributo 1** | | | |
| Número de dispositivos en estado pruebas | | | 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea:** | | | |
| Resultado de Pruebas de Lectores RFID | | | |
| **Atributos:** | | | |
| **Atributo 2** | | | |
| Número de dispositivos con errores encontrados | | | 10 |
| **Detalle** | | | |
| **Error** | **Dispositivo(s)** | | |
| Falla en la Placa Madre de la Unidad | FX9600 - 293S527J4E  FX9600 - 35RR725K9K | FX9600 - 36S6795B9B  FX9600 - 47PX775U2M | FX9600 - 53VH85482J |
| Área de Lectura Obstruida, impidiendo la correcta recolección de datos. | FX9600 - 54G3832933 |  |  |
| Cables de poder inoperativos | FX9600 - 8692267D76  FX9600 - 88JQ544S52 | FX9600 - 92LP466F7C  FX9600 - 99A2999Q3N |  |
| **Atributo 3** | | | |
| Número de problemas que también se han encontrado en productos anteriores. | | | 3 |
| **Detalle** | | | |
| **Dispositivo(s)** | | | **Problema** |
| FX9600 - 293S527J4E  FX9600 - 35RR725K9K | FX9600 - 36S6795B9B  FX9600 - 47PX775U2M | FX9600 - 53VH85482J | Falla en la Placa Madre de la Unidad |
| FX9600 - 54G3832933 |  |  | Área de Lectura Obstruida, impidiendo la correcta recolección de datos. |
| FX9600 - 8692267D76  FX9600 - 88JQ544S52 | FX9600 - 92LP466F7C  FX9600 - 99A2999Q3N |  | Cables de poder inoperativos |
| **Atributo 4** | | | |
| Número de problemas cuya solución es conocida. | | | - |
| **Atributo 5** | | | |
| Número de horas utilizadas en el mantenimiento programado. | | | - |
| **Detalle** | | | |
| **Horas Planeadas** | **Dispositivo(s)** | | **Problema** |
| - | - | - | **-** |
| **Atributo 6** | | | |
| Número de problemas cuya solución es desconocida. | | | - |
| **Atributo 7** | | | |
| Número de horas dedicadas al mantenimiento no programado. | | | - |
| **Detalle** | | | |
| **Horas Dedicadas** | **Dispositivo(s)** | | **Problema** |
| - | - | | **-** |